建筑节能服务合同
合同编号：______________
签订地点：______________
签订日期：______________


甲方（用能单位）：
	名称
	______________

	统一社会信用代码
	______________

	法定代表人
	______________

	地址
	______________

	联系人 / 联系电话
	______________



乙方（节能服务公司）：
	名称
	______________

	统一社会信用代码
	______________

	法定代表人
	______________

	地址
	______________

	联系人 / 联系电话
	______________





鉴于甲方希望降低建筑能源消耗，乙方系专业从事建筑能源数字化与节能服务的合法主体；双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国能源法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《合同能源管理技术通则》（GB/T 24915-2020）等法律法规和标准，本着平等自愿、诚实信用原则，经友好协商，就甲方建筑能源系统节能服务事宜达成如下协议：


第一章　总则
第一条　合作模式。 本合同采用合同能源管理（EMC）框架下的策略即服务（Strategy-as-a-Service）合作模式。乙方以节能效益分享方式为甲方提供基于 AI 数字能源引擎的建筑能源系统节能服务，包括节能系统的投资建设、运营管理与节能收益分享。合作期满或终止后，全部乙方投资资产按本合同约定处理。
依据：《中华人民共和国节约能源法》第二十二条、《中华人民共和国能源法》第三十四条、《合同能源管理技术通则》（GB/T 24915-2020）第 4 章。
第二条　合作期限。 合作期限自 ______ 年 ______ 月 ______ 日起至 ______ 年 ______ 月 ______ 日止。期满前 90 日双方可协商续约。
第三条　项目范围。
	项目要素
	内容

	项目地址
	______________

	建筑物 / 业态
	______________

	建筑面积
	__________ 平方米

	暖通空调系统类型
	______________

	系统装机总功率
	__________ kW

	项目边界
	由双方在基线建立前书面签署的《边界定义书》确定





第二章　双方义务
第四条　乙方义务。
1. 设备投资原则：本项目原则上直接采用甲方既有设备（包括但不限于智能电表、热量表、边缘计算网关、传感器等）；乙方在合作启动前完成甲方既有设备清单与适配性核查，对满足本项目 AI 数字能源引擎接入与运行要求的部分，乙方应当直接接入使用，甲方予以配合。仅当甲方既有设备不足以运行本项目 AI 数字能源引擎（包括但不限于缺少必要的智能电表、热量表、边缘计算网关、传感器等计量或控制设备，或既有设备技术规格达不到接入要求），乙方才承担相应硬件的投资、改造与建设。投资设备的规格、数量、产权归属由双方在项目启动前书面签署的《设备清单》确定。
2. 乙方提供 7×24 远程监控、AI 优化调度、定期巡检、故障响应等运行服务。
3. 乙方在合作启动后 30 日内完成基线建立，方法依据 GB/T 28750-2012 方案 B（设备隔离法）。
4. 乙方按本协议第十五条提供节能效果保证。
5. 乙方安装的设备不得改变甲方原有系统的物理连接和控制逻辑；AI 策略调整幅度限制在安全范围内，所有操作可追溯；当检测到异常或通信中断时，系统自动回退至甲方原有运行模式。
第五条　甲方义务。
1. 提供计量设备安装所需的物理接入条件（电源、通讯、管路接口）。
2. 指定一名联络人配合乙方工作并接收月度报告。
3. 按合同约定周期确认节能量并支付分成费用。
4. 甲方在合作期内不得擅自拆除、改装或损坏乙方安装的计量设备和网关，否则应承担修复或重置费用。
5. 依据《中华人民共和国民法典》第八百八十四条，甲方有义务按照本协议约定支付节能收益分成。


第三章　SCOP 基线体系
第六条　核心方法论。 本合同采用 GB/T 28750-2012 方案 B（设备隔离法）作为节能量验证方法，对应 IPMVP Option B。
核心计算公式：
```
SCOP  =  ΣQ_out  /  ΣW_in
W_基线 =  Q_out  ×  f⁻¹(T_outdoor)
节能量 =  W_基线  −  W_实际
```
其中：
- Q_out：系统输出冷 / 热量（热量表读数），单位 kWh；
- W_in：系统输入电量（电能表读数），单位 kWh；
- T_outdoor：室外温度（中国气象数据网逐时公开数据 + 现场传感器校验），单位 ℃；
- f(T_outdoor)：基线期建立的 SCOP 关于室外温度的回归函数。
第七条　基线建立程序。
1. 数据采集期：连续 30 日，5 分钟采集间隔，覆盖不同负荷和天气条件。
2. 数据质量要求：有效数据覆盖率不低于 95%，异常数据（设备停机、检修等）按 GB/T 13234-2018 规定剔除。
3. 基线函数拟合：采用回归分析建立 SCOP = f(T_outdoor)，拟合优度 R² ≥ 0.85，CV(RMSE) ≤ 25%（ASHRAE Guideline 14 标准）。
4. 基线确认：双方书面确认基线函数及其参数，作为合同结算的永久依据。
5. 基线调整条件：仅当甲方系统发生重大变更（增减主机、改变管路、建筑面积变化超过 20%）时，经双方协商重新建立基线。
第八条　三层能效指标。 依据 GB/T 17166-2019 能源审计技术通则，本合同建立三层递进式能效指标：
	层级
	指标
	含义
	采集周期
	用途

	L1 设备层
	COP
	单台设备瞬时能效比
	5 分钟
	诊断设备效率，指导 AI 调度

	L2 系统层
	SCOP
	季节性综合能效系数
	逐时段累计
	合同结算核心依据

	L3 建筑层
	EER_op
	运行综合能效比
	月均 / 年度
	ESG 报告、绿色建筑认证



第九条　数据不可争议性。
1. 本合同仅使用三组纯物理数据作为计算依据：电表读数（W_in）、热表读数（Q_out）、室外温度（T_outdoor）。
2. 不使用入住率、营业时间、人员密度等人为因素作为修正变量。
3. 所有原始数据均有计量设备自动记录的时间戳，甲方可随时调取原始数据独立验算。
4. 室外温度数据按以下方式确定：
   - 优先采用中国气象数据网（data.cma.cn）发布的甲方项目所在地最近气象站逐时公开数据；
   - 当中国气象数据网数据连续缺失超过 24 小时时，以甲方现场安装的温度传感器读数作为备用数据源；
   - 现场传感器与中国气象数据网数据的偏差在 ±2℃ 以内的，以中国气象数据网数据为准；偏差超过 ±2℃ 的，双方共同核实后以偏差较小者的数据为准；偏差超过 ±5℃ 持续 8 小时以上的，视为气象数据采集异常，对应时段的节能量计算暂停，待数据恢复正常后按插值法补充计算。


第四章　节能量验证与确认
第十条　验证方法。
1. 每日系统自动计算：相同室外温度条件下的基线能耗 W_基线 与实际能耗 W_实际 的差值。
2. 每月汇总出具《月度节能量报告》，内容包括：月度总节能量（kWh）、日均 SCOP 趋势曲线、与基线 SCOP 的对比分析、设备运行异常记录、计量设备状态报告。
第十一条　节能量确认程序。
1. 按季节确认：每个供冷季（一般 5 月 1 日至 10 月 31 日）与供热季（一般 11 月 1 日至次年 4 月 30 日）结束之日起 30 日内，乙方向甲方提交上个供冷或供热季的《节能量确认单》及完整支撑数据；具体季节起止日期由双方在《项目边界定义书》中根据甲方所在地气象规律与系统实际运行周期书面明确。
2. 甲方在收到《节能量确认单》后 20 个工作日内完成核验并书面确认。
3. 甲方逾期未提出异议的，视为确认。
4. 甲方对节能量数据有异议的，双方共同调取原始物理数据进行核算。
5. 期间预付：尽管按季节确认节能量，乙方可在每季度首月根据经双方认可的预估节能量预开账单并收取 50% 预估分成；供冷/供热季结束并经双方书面确认后多退少补。
第十二条　年度审计。
1. 每合作年度结束后 30 日内，经任一方书面提出后，双方共同委托具备以下资质的第三方审计机构对年度节能量进行独立审计：
   - 取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，认可范围包含节能量审核或能源审计；
   - 或取得省级市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定（CMA）证书，认定范围包含能源审计；
   - 或取得省级节能监察机构认可的节能量审核资质。
2. 双方应自任一方提出后 15 个工作日内就审计机构人选达成一致；逾期未能达成一致的，提出方可向甲方所在地省级节能监察机构申请指定审计机构。
3. 审计范围包括：计量设备校验状态、原始数据完整性、基线函数适用性、节能量计算准确性。
4. 第三方审计费用由提出审计的一方承担。
5. 若年度审计确认的节能量与月度累计节能量差异在 ±5% 以内的，以月度累计数据为准；超过 ±5% 的，以年度审计结果为准进行差额调整：甲方已多支付的部分由乙方在 15 个工作日内退还，甲方未足额支付的部分在 15 个工作日内补足。
依据：GB/T 17166-2019。


第五章　节能分享与收益分配
第十三条　收益分配比例。 依据 GB/T 24915-2020 第 7 章，本合同采用固定 50:50 对等分成模式，不与 SCOP 改善幅度挂钩：
	合作期间
	甲方分成
	乙方分成

	策略启用期间
	50%
	**50%**

	策略关停期间
	100%
	0%



SCOP 改善幅度仅用于第十五条所述之效果验证与免责判定，不调整双方分成比例。
第十三条之一　策略关停的特别规定。 策略关停涉及甲方重大商业利益与乙方系统运行安全，不得由甲方单方面决定：
1. 书面提出：甲方关停 AI 优化策略的，应当以书面方式（纸质函件或双方确认的电子函件）向乙方提出关停申请，载明关停理由、关停时段、预计影响。
2. 双方协商一致：乙方在收到关停申请后 5 个工作日内书面回复。未经乙方书面同意，甲方不得单方面关停策略；乙方不得无正当理由拒绝或拖延。
3. 临时性安排：策略关停仅为临时性安排，单次连续关停不得超过 90 日。期满甲方需继续关停的，应当重新提出书面申请并经双方再次协商一致。
4. 关停期间：
   - 双方对关停时段内的能效数据不计入 SCOP 改善幅度判定，亦不作为效果保证项下的不利证据；
   - 收益分配按第十三条表格约定执行；
   - 因关停造成的设备闲置、运维成本变化、能效损失等由甲方自行承担。
5. 应急关停例外：因人身安全、重大设备故障、不可抗力等紧急情况，甲方可在通知乙方后先行采取必要关停措施，但应当在 24 小时内补办书面申请。
6. 擅自关停责任：甲方违反本条约定擅自关停策略的，不影响乙方按合同约定享有收益的权利，且甲方应当赔偿乙方因此遭受的直接损失（以本协议第三十二条责任上限为约束）。
第十四条　节能收益计算。
```
月度节能收益（元）= 月度验证节能量（kWh） × 当月加权平均电价（元/kWh）
```
电价以甲方当月实际电费账单的加权平均单价为准。
第十五条　效果保证。
1. 乙方承诺：合作期内策略启用期间，尽力实现 SCOP 改善。节能收益分成比例始终为 50:50（详见第十三条），不因 SCOP 改善幅度而调整。
2. 因下列非乙方原因导致 SCOP 改善幅度不达预期的，乙方不承担任何责任：
   - 甲方未按乙方书面建议运行设备，或擅自变更系统运行参数；
   - 设备老化、故障或损坏超出 AI 系统控制范围，且甲方未及时配合维修或更换的；
   - 极端天气（连续 15 日以上室外温度超过设计工况 ±5℃）导致系统长期非正常运行的；
   - 甲方拒绝乙方合理的设备维护、检修或部件更换要求的；
   - 因电网电压波动、水源水质变化等非乙方原因导致的能效下降；
   - 甲方装修、业态变更、用途调整、人员变化等导致用能模式发生显著改变的；
   - 国家或地方政策、强制性标准发生重大变化导致节能空间压缩的。
3. 任何一方不得以"SCOP 改善幅度不达预期"为由单方面要求调整分成比例、退还分成或解除合同。如需调整，须经双方协商一致并签署书面补充协议。
第十六条　结算与支付。
1. 结算周期：按月结算。
2. 支付时间：甲方应在收到节能量确认单书面确认后 15 个工作日内支付乙方应得分成。
3. 逾期支付的，自逾期之日起按日万分之五计收违约金。
4. 发票开具：乙方按实际结算金额开具增值税发票。
第十七条　税收优惠。
1. 依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（三）项及其实施条例第八十八条，本项目符合条件的节能服务收入享受企业所得税"三免三减半"优惠：自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至策略启用期间减半征收。
2. 依据财税〔2016〕36 号附件 3，乙方提供的节能技术服务属于"技术开发、技术转让和与之相关的技术咨询、技术服务"，符合条件的免征增值税。
3. 依据《中华人民共和国企业所得税法》第八条，甲方支付的节能服务费用可全额在企业所得税前扣除。
4. 符合各省节能减排补助资金申报条件的，双方配合申请财政补助，补助资金按协商比例分配。


第六章　数据安全与个人信息保护
第十八条　数据分类分级。
1. 本项目采集的运行数据（电表、热表、温度等纯物理数据）属于一般数据，不涉及国家秘密、商业秘密或个人信息。
2. 如因建筑使用性质（如酒店客房、医院病房）导致采集数据可能间接识别特定个人的，该数据按照《中华人民共和国个人信息保护法》第四条之规定视为个人信息，乙方仅以节能优化为目的进行最小必要处理。
3. 如国家或地方主管部门将本项目数据纳入"重要数据"目录的，乙方应配合履行数据安全审查义务。
第十九条　数据安全保护。
1. 数据传输全程采用 TLS 1.2 及以上版本加密。
2. 乙方不得将甲方可识别数据提供给任何第三方，法律法规另有规定的除外。
3. 甲方可选择私有化部署方案，数据存储于甲方自有服务器，乙方仅提供远程技术支持。
4. 系统满足网络安全等级保护 2.0（等保 2.0）二级及以上要求。
第二十条　数据出境。
1. 本项目全部数据存储于中国境内服务器，不涉及数据出境。
2. 如因技术需要使用境外云服务或第三方服务的，乙方应事先取得甲方书面同意，并按照国家互联网信息办公室规定的数据出境安全评估程序办理。
3. 未经甲方同意，乙方不得将任何项目数据传输至境外。
依据：《中华人民共和国数据安全法》第二十一条、第二十九条。
第二十一条　数据安全事件应急响应。
1. 乙方发现数据泄露、篡改、丢失等安全事件的，应在 24 小时内书面通知甲方，并在 72 小时内向甲方提交事件处理报告。
2. 乙方应采取必要措施防止损失扩大，并配合甲方履行《中华人民共和国数据安全法》第三十九条规定的报告义务。
3. 因乙方故意或重大过失导致数据安全事件的，乙方承担相应法律责任。因乙方一般过失导致的，乙方在本合同第三十二条责任上限范围内承担责任。


第七章　知识产权与碳资产
第二十二条　数据权属。
1. 原始运行数据（电表、热表、温度等物理数据）：归乙方所有。
2. 乙方衍生数据（AI 模型参数、策略日志、性能分析报告）：归乙方所有。
3. 合作期满或终止后，乙方有权继续使用前述数据进行 AI 模型训练、跨项目优化、市场宣传（脱敏、聚合、不可识别前提下）。
4. 通用模型知识（基于多项目匿名聚合数据训练的通用 AI 模型）：归乙方所有。
第二十三条　知识产权。
1. 乙方拥有 AI 引擎软件的全部知识产权，包括但不限于源代码、算法、模型训练权重、架构设计。
2. 合作期满或终止后，乙方不向甲方移交模型源代码、训练权重、训练数据。
3. 合作期内，乙方授予甲方针对本项目部署的 AI 模型的使用权（限于本项目现场设备），但不包括源代码、修改权、二次开发权、再许可权。
4. 甲方不得反编译、复制或转让乙方 AI 引擎核心算法。本条款所称"核心算法"指乙方 AI 引擎的源代码、模型训练方法、策略生成逻辑、联邦学习框架等。
第二十四条　碳排放资产。
1. 本项目产生的节能量所对应的碳减排量（含国家核证自愿减排量 CCER、地方碳排放配额及其他形式的碳资产），归乙方所有。
2. 乙方自行或委托第三方申报碳排放权交易的，甲方应配合提供节能量验证数据、年度审计报告等必要支撑材料，但不承担任何费用。
3. 如甲方希望参与碳排放权交易，乙方可与甲方另行协商碳资产分成方案。在双方另行达成书面协议前，甲方不得以任何形式主张碳资产权益。


第八章　计量设备合规
第二十五条　计量器具合规要求。
1. 所有用于合同结算的计量器具属于《实施强制管理的计量器具目录》（市场监管总局 2020 年第 42 号公告）P+V 类，须经法定计量检定机构强制检定合格后方可使用。
2. 电能表首次检定后有效期按 JJG 596-2026 规定执行，热量表检定周期为三（3）年（JJG 225-2024）。
3. 合作期内，乙方承担全部计量设备的校验 / 检定费用。
4. 任何一方均有权随时书面要求对计量设备进行重新检定，费用由提出方承担（检定结果超差时由设备安装方承担）。
依据：《中华人民共和国计量法》第九条。


第九章　违约、退出与责任限制
第二十六条　乙方违约情形。
1. 因乙方故意或重大过失导致数据造假：甲方有权解除合同，乙方退还已收取的分成费用，但不承担甲方的"直接损失"等无明确定义的费用。
2. 因乙方故意或重大过失导致的安全事故：乙方承担因本次事故直接造成的设备修复费用，不包括甲方既有设备老化、第三方设备故障、不可抗力等非乙方原因造成的损失。
3. 因乙方原因导致计量设备未按时检定：检定空档期内的节能量按基线 0% 计算（即视为未产生节能），但不触发退款或赔偿条款。
4. 上述违约情形不适用于第二十七条效果保证未达成情形。
第二十七条　甲方违约情形。
1. 逾期支付：按日万分之五计收违约金。
2. 擅自拆除、改装或损坏乙方设备：甲方按设备重置成本赔偿。
3. 阻碍乙方正常运维：乙方有权暂停 AI 优化服务，暂停期间不计入合作年限，且乙方不承担因暂停导致的任何节能损失。
4. 提前终止合同：按第二十八条处理。
第二十八条　退出机制。
1. 正常退出：合同期满前 90 日书面通知。
2. 甲方提前终止：甲方除按本条第 4 款支付已投入设备成本补偿外，还应按下列标准向乙方支付预期收益损失补偿：
   - 合作未满 1 年：补偿乙方已投入设备成本的 100% 加 12 个月的预期分成收益；
   - 合作满 1 年未满 3 年：补偿乙方已投入设备成本的 80% 加 6 个月的预期分成收益；
   - 合作满 3 年未满 5 年：补偿乙方已投入设备成本的 40%；
   - 合作满 5 年的：无需补偿。
3. 乙方主动退出：因甲方严重违约（逾期支付超过 90 日、擅自拆除乙方设备、拒绝配合年度审计等）乙方终止合同的，乙方有权保留或拆除乙方投资设备，且不承担任何赔偿责任；其他情形下乙方应提前 90 日书面通知甲方。
4. 因不可抗力或政府政策重大变化导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，设备归属双方协商。乙方已投入设备成本以双方共同签署的设备清单中的设备采购合计金额为准。
第二十九条　设备归属。 合作期满或终止后：
1. 合作满 5 年正常期满的，乙方投资设备归甲方所有，乙方不再主张任何权利。
2. 提前终止的，按第二十八条处理。
3. 合作期内任何情形下，乙方保留 AI 引擎软件、数据、模型的所有权。
第三十条　计量设备归属。 合作期满或终止后：
1. 乙方投资安装的全部计量设备（电能表、热量表、网关、传感器等）按第二十九条处理。
2. 计量设备内的固件、固件中包含的算法、配置数据归乙方所有；硬件本身按第 1 款处理。
第三十一条　不可抗力与政策变化。
1. 因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。受影响方应在不可抗力事件发生后 15 日内书面通知对方。
2. 因国家节能政策、电价政策、碳交易政策等发生重大变化导致合同继续履行显失公平的，受影响方有权提出协商调整，协商不成的可提前 90 日书面通知终止合同，双方互不承担违约责任，但乙方已投入设备的处置按第二十八条第 4 款处理。
第三十二条　责任上限。
1. 乙方对甲方承担的赔偿责任总额不超过累计已收分成的 2 倍或人民币 100 万元（以高者为准）。
2. 本责任上限不适用于：
   - 乙方故意或重大过失导致的数据造假；
   - 乙方故意或重大过失导致的安全事故；
   - 乙方对本合同第七条所涉知识产权的反向工程或转让行为。
3. 上述任一情形下，乙方的赔偿责任以实际损失为限，不含可得利益、间接损失、惩罚性赔偿。


第十章　争议、保密与附则
第三十三条　争议解决。
1. 因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向北京仲裁委员会申请仲裁。
3. 争议解决期间，双方继续履行本合同中不影响争议解决的其他条款。
4. 仲裁费、律师费由败诉方承担。
第三十四条　保密义务。
1. 双方对本合同内容、商业数据、技术秘密负有保密义务。
2. 保密期限：合作期满后三（3）年。
3. 以下信息不属于保密范围：已公开信息、一方独立开发的信息、从第三方合法获取的信息。
第三十五条　通知与送达。 本合同项下的所有通知、请求均须以书面形式送达（含 EMS 快递、电子邮件）。电子邮件以发送成功为送达。甲方联系人为本协议首页载明之联系人；乙方联系人为本协议首页载明之联系人。任何一方变更联系人应在 3 日内书面通知对方。
第三十六条　合同生效与文本。
1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方书面补充；补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同的标题仅为方便阅读所用，不影响相关条款的解释。


签署页
甲方（盖章）：
	法定代表人 / 授权代表（签字）
	______________

	日期
	______ 年 ______ 月 ______ 日



乙方（盖章）：
	法定代表人 / 授权代表（签字）
	______________

	日期
	______ 年 ______ 月 ______ 日







