
附件一：项目技术方案与设备清单
合同编号：OSHNENG-EMC-[YYYY]-[NNN]
一、项目概况
	项目
	内容

	项目名称
	__________

	建筑类型
	□ 商业综合体  □ 星级酒店  □ 写字楼  □ 数据中心  □ 其他：____

	建筑面积
	__________ m²

	冷热源系统类型
	□ 水冷冷水机组  □ 风冷热泵  □ 多联机  □ 混合系统  □ 其他：____

	主机品牌/型号
	__________

	主机数量
	__________ 台

	系统总装机功率
	__________ kW

	年度运行时间
	__________ 小时（制冷____h + 制热____h）

	预估年度能耗
	__________ kWh

	当前估算SCOP
	__________

	预估节能潜力
	__________ %

	项目地址
	__________



二、设备安装方案
	序号
	设备名称
	型号规格
	安装位置
	数量
	用途
	合规依据

	1
	安装式交流电能表
	________
0.5级精度
	系统总进线端
	____块
	计量W_in
	JJG 596-2026

	2
	超声波热量表
	________
2级精度
	供回水主管
	____块
	计量Q_out
	JJG 225-2024

	3
	FBox边缘网关
	________
	配电间/机房
	____台
	数据采集+策略执行
	—

	4
	室外温度传感器
	________
	建筑北侧通风处
	____组
	辅助校验T_outdoor
	—

	5
	通讯模块
	________
	主机控制柜
	____套
	协议接入
	—



三、三层能效指标基准值
	指标层级
	指标名称
	当前估值
	优化目标
	测量方法
	对应国标

	L1 设备层
	COP
	________
	________
	单机实时计量
	GB/T 15316-2024

	L2 系统层
	SCOP
	________
	≥当前值+12%
	系统整体季节能效
	GB/T 28750-2012

	L3 建筑层
	EER_op
	________
	________
	建筑综合能效比
	GB/T 51161-2016



四、系统接入方案
4.1 通讯协议：□ Modbus RTU  □ Modbus TCP  □ BACnet  □ OPC-UA  □ MQTT  □ 其他：____
4.2 AI接管范围：
   □ 主机启停控制  □ 主机加减载  □ 冷却水温度设定  □ 冷冻水温度设定
   □ 水泵变频控制  □ 冷却塔风机控制  □ 阀门联动  □ 其他：____
4.3 安全限制条件：
   • 冷冻水出水温度下限：____℃
   • 冷冻水出水温度上限：____℃
   • 单次调整最大幅度：____℃
   • 主机最低运行负载率：____%

五、施工安装计划
	序号
	工作内容
	计划天数
	负责方
	备注

	1
	现场勘察与方案设计
	3-5天
	乙方
	不影响甲方正常运行

	2
	计量设备安装
	2-3天
	乙方
	并联安装，不断管

	3
	FBox网关与通讯部署
	1-2天
	乙方
	配合甲方IT部门

	4
	系统联调与试运行
	2-3天
	乙方
	甲方指定人员确认

	5
	数据采集期
	30天
	乙方
	系统正常运行不干预




甲方确认人：__________ 签字：__________ 日期：__________
乙方确认人：__________ 签字：__________ 日期：__________





